<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\documentclass[
    11pt,
    a4paper,
    twoside,
    parskip=full-,
    bibliography=totoc,
    listof=totoc,
    listof=entryprefix,
    toc=sectionentrywithdots
]{scrbook}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{longtable}
\usepackage{subfig}
\usepackage{floatflt,epsfig}
\usepackage{nicefrac}
\usepackage{units}
\usepackage{keystroke}
\usepackage{pstricks}
\usepackage{pst-node}
\usepackage{rotating}
\usepackage{bbding}
\usepackage{tikz}
\usepackage{tikz-timing}
\usepackage{pgfplots}
\usepackage{ccicons}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
%\usepackage{unicode-math, polyglossia}
\usepackage{lmodern}

% Settings
\pgfplotsset{compat=1.17}

\renewcaptionname{ngerman}{\contentsname}{Inhalt}
\renewcaptionname{ngerman}{\listfigurename}{Abbildungen}
\renewcaptionname{ngerman}{\listtablename}{Tabellen}
\renewcaptionname{ngerman}{\figurename}{Abb.}
\renewcaptionname{ngerman}{\tablename}{Tab.}

\BeforeStartingTOC[lof]{\def\autodot{:}}
\BeforeStartingTOC[lot]{\def\autodot{:}}

\definecolor{font}{RGB}{240,240,240}
\begin{document}

\begin{titlepage}
  \raggedright
  \begin{figure}[h]
    \centering
    \hfill %
    \subfloat{\includegraphics[scale=0.4]{../Pictures/dl7bj}}
    \hfill %
    \subfloat{\includegraphics[scale=0.75]{../Pictures/dl7bj-logo}}
    \hfill %
  \end{figure}
  \huge
  \vspace{2cm}
  BJ-Keyer\\
  Dokumentation \\
  \small
  ab Version 1.00 vom \today \\
  Tom, DL7BJ \\
  \vspace{0.1cm}
  \vspace{2cm}
\normalsize
    \dictum[DK5KE]{Die Morsetelegrafie ist der Urknall des Internets.}
\end{titlepage}


\section*{Vorwort}

Was ist ein elektronischer Morsezeichengeber? Das ist ein Gerät, welches wir Funkamateure besser
unter dem Namen Morse-Keyer kennen. Kurzgesagt, ein Morse-Keyer erzeugt elektronisch Punkte, Striche
und Pausen. Während dies mit der Handtaste zum Morsen manuell gemacht werden muss, wird ein Morse-Keyer
in Verbindung mit Ein- oder Zweihebeltasten verwendet und erzeugt bei Betätigung die Punkte und Striche
sowie die Pausen selbständig.

Ist das neu?

Nein, Morse-Keyer gibt es schon sehr lange. Als Fertiggeräte, als Bausätze und auch nur als Bauanleitungen
in vielen verschiedenen Varianten. Etwas, das man quasi an jeder Straßenecke bekommt, in unterschiedlichen
Preisklassen.

Warum noch ein Morse-Keyer?

Einige der erhältlichen Morse-Keyer sind in großen Gehäusen untergebracht, mit vielen Funktionen, Abschluß für eine Tastatur, dutzende Speicher und LC-Display und kosten viel Geld. Andere sind sehr günstig, haben aber nur einen Anschluß für eine Taste. Wenn man nicht gerade der Contester und DX-Jäger ist, gerne mal diverse Tasten an mehr als einem Transceiver verwendet und weder Steuerung über den PC noch Anschluß für Tastaturen benötigt, findet fast nichts am Markt.

Deswegen der BJ-Keyer, einfach, simpel, klein und trotzdem können mehrere Tasten und 2 Transceiver angeschlossen werden. Alles, was ich nicht benötige, habe ich auch weggelassen. Wer also auf der Suche nach einem Morse-Keyer mit ganz vielen Funktionen ist, dem empfehle ich eher sich woanders umzuschauen.

Wer aber einen kleinen Keyer mit wenigen aber praktischen Funktionen sucht, sollte hier weiterlesen.

Viel Spaß!
Tom, DL7BJ

% \newline

\tableofcontents

\chapter{Funktionen}
\begin{itemize}
\item{BJ-Keyer Funktionsübersicht}
  \begin{itemize}
    \item{Iambic A und Iambic B Mode}
    \item{Anschluß für Handtaste und Paddle}
    \item{Ausgang für Key-Eingang TRX}
    \item{Ausgang für PTT}
    \item{Stromversorgung 7-15V}
    \item{Integrierter Lautsprecher für Mithörton}
    \item{Mithörton als Sinussignal}
  \end{itemize}
\end{itemize}

\chapter{Hinweise zur Dokumentation}

In dieser Dokumentation werden diverse gleichbleibende Darstellungsweisen verwendet. Dies erleichtert Dir das Verständnis der Bedeutung. Texte, die auf dem Display erscheinen, werden in der Bedienungsanleitung so \texttt{dargestellt}. Quellcode wird in einer farbigen Code-Darstellung eingebunden.


\begin{figure}[!ht]
\begin{tikztimingtable}[
    timing/slope=0,
    timing/coldist=2pt,
    xscale=5.0,yscale=3.1,
    semithick
  ]
  %% Timing
  DIT\ &amp;    LH 1{2C}  \\
  DAH\ &amp; 0.5LLHH 1{2C}  \\
  Mode B\ &amp; LHLHHLH 1{2C} \\
  \extracode
   \makeatletter
    \begin{pgfonlayer}{background}
      \begin{scope}[gray,semitransparent,semithick]
        \horlines{}
        \vertlines{1,...,7}
      \end{scope}
        \node[anchor=south east,inner sep=0pt]
      at (10,-4) {\tiny Output};
   \end{pgfonlayer}
\end{tikztimingtable}

\caption{Diagramm Mode B}
\end{figure}

\listoftables
\listoffigures
\appendix

\end{document}
</pre></body></html>