[Header]
MagicCookie={0b13fe8c-dfe0-40eb-8900-6712719559a7}
Version=1.0
[File000]
Location=D:\Projects\CBUS_MERG\mplab\cbus\can_usb4\picft245\tmp\usb_descriptors.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC18F14K50
LanguageToolSuiteID={5B7D72DD-9861-47BD-9F60-2BE967BF8416}
LanguageToolID={E56A1C86-9D32-4DF6-8C34-FE0388B1B644}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.47\bin\mcc18.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|tmp||$(AINDIR)||$(INCDIR)|USB2.9i_cdc\include;C\MCC18\h||$(LIBDIR)|C:\MCC18\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|usb_descriptors.c|USB2.9i_cdc\USB\usb_device.c|USB2.9i_cdc\USB\CDC Device Driver\usb_function_cdc.c|picft245.c||<obj>||<lib>||<lkr>|picft245.lkr||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File001]
Location=D:\Projects\CBUS_MERG\mplab\cbus\can_usb4\picft245\tmp\usb_device.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC18F14K50
LanguageToolSuiteID={5B7D72DD-9861-47BD-9F60-2BE967BF8416}
LanguageToolID={E56A1C86-9D32-4DF6-8C34-FE0388B1B644}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.47\bin\mcc18.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|tmp||$(AINDIR)||$(INCDIR)|USB2.9i_cdc\include;C\MCC18\h||$(LIBDIR)|C:\MCC18\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|usb_descriptors.c|USB2.9i_cdc\USB\usb_device.c|USB2.9i_cdc\USB\CDC Device Driver\usb_function_cdc.c|picft245.c||<obj>||<lib>||<lkr>|picft245.lkr||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File002]
Location=D:\Projects\CBUS_MERG\mplab\cbus\can_usb4\picft245\tmp\usb_function_cdc.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC18F14K50
LanguageToolSuiteID={5B7D72DD-9861-47BD-9F60-2BE967BF8416}
LanguageToolID={E56A1C86-9D32-4DF6-8C34-FE0388B1B644}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.47\bin\mcc18.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|tmp||$(AINDIR)||$(INCDIR)|USB2.9i_cdc\include;C\MCC18\h||$(LIBDIR)|C:\MCC18\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|usb_descriptors.c|USB2.9i_cdc\USB\usb_device.c|USB2.9i_cdc\USB\CDC Device Driver\usb_function_cdc.c|picft245.c||<obj>||<lib>||<lkr>|picft245.lkr||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File003]
Location=D:\Projects\CBUS_MERG\mplab\cbus\can_usb4\picft245\tmp\picft245.o
Folder=Intermediary
DeviceName=PIC18F14K50
LanguageToolSuiteID={5B7D72DD-9861-47BD-9F60-2BE967BF8416}
LanguageToolID={E56A1C86-9D32-4DF6-8C34-FE0388B1B644}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.47\bin\mcc18.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|tmp||$(AINDIR)||$(INCDIR)|USB2.9i_cdc\include;C\MCC18\h||$(LIBDIR)|C:\MCC18\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|usb_descriptors.c|USB2.9i_cdc\USB\usb_device.c|USB2.9i_cdc\USB\CDC Device Driver\usb_function_cdc.c|picft245.c||<obj>||<lib>||<lkr>|picft245.lkr||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=-Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File004]
Location=D:\Projects\CBUS_MERG\mplab\cbus\can_usb4\picft245\picft245.cof
Folder=Output
DeviceName=PIC18F14K50
LanguageToolSuiteID={5B7D72DD-9861-47BD-9F60-2BE967BF8416}
LanguageToolID={96C98149-AA1B-4CF9-B967-FAE79CAB663C}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.47\bin\mplink.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|tmp||$(AINDIR)||$(INCDIR)|USB2.9i_cdc\include;C\MCC18\h||$(LIBDIR)|C:\MCC18\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|usb_descriptors.c|USB2.9i_cdc\USB\usb_device.c|USB2.9i_cdc\USB\CDC Device Driver\usb_function_cdc.c|picft245.c||<obj>||<lib>||<lkr>|picft245.lkr||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=/o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).cof" /M"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" /W
TraceCmdString=
DebugOptions=
[File005]
Location=D:\Projects\CBUS_MERG\mplab\cbus\can_usb4\picft245\picft245.hex
Folder=Output
DeviceName=PIC18F14K50
LanguageToolSuiteID={5B7D72DD-9861-47BD-9F60-2BE967BF8416}
LanguageToolID={96C98149-AA1B-4CF9-B967-FAE79CAB663C}
LanguageToolLocation=C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.47\bin\mplink.exe
PPAD=$(BINDIR)||$(TMPDIR)|tmp||$(AINDIR)||$(INCDIR)|USB2.9i_cdc\include;C\MCC18\h||$(LIBDIR)|C:\MCC18\lib||$(LKRDIR)||
SOLK=<src>|usb_descriptors.c|USB2.9i_cdc\USB\usb_device.c|USB2.9i_cdc\USB\CDC Device Driver\usb_function_cdc.c|picft245.c||<obj>||<lib>||<lkr>|picft245.lkr||
SuiteArgsString=
ToolArgsString=/o"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).cof" /M"$(BINDIR_)$(TARGETBASE).map" /W
TraceCmdString=
DebugOptions=
[TOOL_LOC_STAMPS]
tool_loc{96C98149-AA1B-4CF9-B967-FAE79CAB663C}=C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.47\bin\mplink.exe
tool_loc{E56A1C86-9D32-4DF6-8C34-FE0388B1B644}=C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.47\bin\mcc18.exe
